Kolorystyka elewacji (zgodnie z opisem do projektu) :

1. Obróbki z gresu - schody, podjazd dla wózków inwalidzkich - gres mrozoodporny, antypoślizgowy, na zaprawie mrozoodpornej - kolor ciemny brąz, podstopnice - tynk mozaikowy Nr 215 (wg palety firmy Atlas DECO M);
2. Ściany - tynk strukturalny silikonowo-silikatowy baranek 1,50mm

kolor podstawowy Nr 22128, kolor uzupełniający (np. pomiędzy oknami)

Nr 29980 lub 29982, (numeracja przykładowa wg palety firmy Kreisel);

1. Strefa cokołowa - tynk mozaikowy Nr 316 (wg palety firmy Atlas DECO M);
2. Pokrycie dachu - blacha dachówkowa powlekana - kolor ciemny brąz, półmat;
3. Obróbki blacharskie (w tym parapety zewnętrzne) - blacha powlekana płaska, kolor ciemny brąz, półmat;
4. Rynny, rury spustowe - PCV, kolor ciemny brąz;
5. Kominy - tynk strukturalny silikonowo-silikatowy baranek 1,50mm

kolor podstawowy Nr 22128 (alternatywnie: obróbka z blachy powlekanej płaskiej w kolorze pokrycia).