**P R Z E D M I A R R O B Ó T**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : **REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH**

ADRES INWESTYCJI :CIĄG DRÓG GMINNYCH NR 250621W i 250639W GIBAŁKA – LELIS

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie

BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2016 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.05.2016 r.

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Ciąg dróg gminnych nr 250621W i 250639W relacji Gibałka - Lelis | | | | | |
| 1. | SST -  05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 ( 2/5 ) mm.  (5030mb x 4,0 = 20120 m2ciąg główny + 330 m2 nawierzchnia zjazdów= Razem 20450m2 ) | m2 | 20450 | 20450 |